流光简介

流光的算法核心基于暴雨测试原型，流光的复杂程度远在暴雨之上，见下表：

产品名称 | Beta I 的发布时间 | 源代码数 VC++
乱刀(Blade) | 50天 | 35000行
暴雨(DownFall) | 3天 | 1500行
流光(FluX) | 15天 | 40000行
流光II(FluXay) | 70天 | 70000行

流光的特点

1、用于检测POP3/FTP主机中用户密码安全漏洞。

2、163/169双通。

3、多线程检测，消除系统中密码漏洞。

4、高效的用户流模式。

5、高效服务器流模式，可同时对多台POP3/FTP主机进行检测。

6、最多500个线程探测。

7、线程超时设置，阻塞线程具有自杀功能，不会影响其他线程。

8、支持10个字典同时检测。

9、检测设置可作为项目保存。

目前几乎所有的Pop3/Ftp主机都存在密码安全的问题，如下表

名称 | 用户数目 | 目标主机 | 探测模式 | 探测漏洞 | 所用时间 | 线程数目
流光 | 1868 | pop.188.net | 简单模式 | 35 | 326秒 | 100
流光 | 2289 | personal.hb.cninfo.net | 简单模式 | 7 | 289秒 | 100
流光 | 1868 | public.cs.hn.cn | 简单模式 | 3 | 478秒 | 50
流光 | 666 | pop.163.net | 简单模式 | 11 | 276秒 | 100->54
流光 | 666 | public.km.yn.cn | 简单模式 | 3 | 345秒 | 100->46
流光 | 1332 | pop.yeah.net | 简单模式 | 14 | 296秒 | 100->71
流光 | 816 | pop.263.net | 简单模式 | 43 | 165秒 | 100->83
流光 | 20062 | ftp.webprovider.com | 字典模式 | 612 | 3725秒 | 100->98
流光 | 3082 | public.jn.sd.cn | 简单模式 | 402 | 1025秒 | 80->76

数据来源:PII 350/196M 56K 163拨号 连接速率50666bps Windows 98

注:以上采用用户流模式,表中100->54指线程出现阻塞,流光自动调整至54个

请以上主机系统管理员立即下载此软件对自己的POP3/FTP主机进行检测，以消除安全漏洞

返 回