魔法控制 MagicLink 使用方法
你也可以到软件主页,通过魔法动画教程学习如何使用.

1.如何生成服务器
#如果你使用电子邮件连接方式
打开MagicLink.exe程序，按"服务器"按钮。填写正确的e-mail设置(到网上申请一个稳定免费的即可) 包括 pop,smtp 用户名,密码。按测试e-mail如果显示 测试成功表示，该e-mail可用。 (测试显示"邮箱性能很好"，说明邮件发送成功并且立即收到邮件信息，如果显示"建议试别的邮箱",说明测试成功，但邮件并没有立刻收到) 例如申请了用户明为someone的163信箱 服务器要这样设置 电子邮箱: someone@163.com pop-server: pop.163.com smtp-server:smtp.163.com 密码: #### 邮件标识(标识为任意字符,为了防止别人寄ip信息邮件到你的邮箱而登陆服务器请不要使用默认的标识）
#如果你使用ftp连接方式
请填写有关ftp设置 例如 ftp服务器地址：ftp.cmjsoft.com 用户名: magiclink 密码: #### 记录文件http地址: http://www.cmjsoft.com/log/log.htm ftp 文件保存路径 /log/log.htm 设置完毕之后请测试一下
#如果你使用动态域名连接方式
你可以到 www.vicp.net www.3322.org someone.3322.org 申请一个 动态域名 申请后会得到 一个比如someone.3322.org 的动态域名。 这就是你每次上网后指向你IP地址的域名. 例如 动态域名：someone.3322.org 连接端口：1080
#主动连接
如果你想主动连接。请在服务器上绑定一个"主动连接监听端口",然后生成服务器 运行服务器后,按主动连接,输入对方IP地址,就可以登陆了
#如果你有固定IP
在动态域名设置处,填入你的IP即可

2.设置好连接方式后
然后在"服务器"面版里 绑定所需要的连接方式。 (可以绑定多个连接方式) 使用建议:你可以混合捆绑连接方式。比如ftp连接方式和email连接方式捆绑或和动态域名连接方式捆绑。 你也可以捆绑多个email连接方式. 如果你想主动连接。请在服务器上绑定一个监听连接。 然后选择一个图标作为生成服务器的图标。 如果一切无误，就点击"生成服务器" ,服务器就做好了。 服务器文件名为server.exe在MagicLink.exe目录下。

3.安装服务器
在你所需要控制的电脑安装server.exe服务器程序,复制到计算机，打开即可.

4.查找服务器
打开MagicLink.exe控制程序。如果你服务器设置正确，按查找连接按钮. 在60秒钟以内(可能时间还要长一些),如果网络上有电脑安装了服务器就会自动连接. (在查找连接时请关闭电脑防火墙，以防连接被防火墙阻挡于外，服务器不能自动上线) 在winxp下请关闭 xp的防火墙 如果你的服务器已经绑定了一个监听端口，就可以进行主动连接,主动连接需要知道服务器的ip地址。

5.登陆服务器
当服务器自动上线后，选择一个服务器，按登陆按钮，就登陆到服务器了. 现在你就可以对计算机进行远程控制了。