一、声明 本软件为免费软件，作者不对本软件做任何担保，请不要用本软件恶意入侵他人电脑，否则后果自负。
二、使用说明 1、本软件是个基于TCP/IP协议的网络工具。在98\2000\XP操作系统测试通过，注意在XP上时，要关闭XP操作系统自带的防火墙。另外要注意的是不同版本相连接时,如果是按默认设置的,就要注意密码是不同的,如1.2版本的密码是FxVer1.2而1.3版本的密码是FxVer1.3。 2、要生成服务端，请在文件菜单上单击服务端配置或者工具栏的配置按钮。第一种的配置生成的文件名为ipserver.exe，第二种的配置生成的文件名为reserver.exe，（同时ipserver.exe不能自动删除1.5版之前的服务端）如图所示： 注意：生成的服务端ipserver.exe、reserver.exe是装在要控制的机器上的，若要在本机上测试，就把它装在本机上，试完后，请用工具栏上的“卸载”按钮删除服务端。
3、请在连接栏填好IP地址、端口、密码后，按连接按钮建立连接。建立连接后，要下载文件、执行文件、打开文件、查看文件属性，请在文件列表选中文件双击鼠标左键。如图所示： 注意，“远程隐藏执行”只对DOS程序和BAT批处理有效。要进入文件夹可以在选中的文件夹双击鼠标左键，或者在地址栏上输入存在的路径后按回车键。要进入上一级目录可以双击名为“..”的文件夹，或者在地址栏上的“向上”按钮。
4、要上传文件、复制、剪切、删除、粘贴，请在文件列表单击鼠标右键 注意：复制、剪切、删除、粘贴只在服务端有效。如图所示：
5、注册表要册除主键请在主键栏单击右键，如图所示：
要新建请在键值数据栏空白处单击右键，如图所示：
要修改或删除键值请在键值名处单击右键或双击左键，如图所示： 注意：二进制数据不提供读写操作 下面提拱一些常用的修改键值。 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 新建DWORD值:"NoDrives"="FFFFFFFF"作用:隐藏所有驱动器 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.reg] 键值1:"默认"=txtfile"作用:禁止使用reg文件
4、键盘记录。本软件采用是HOOK。模糊记录是为了防止复制等方法记录不到的效果。它会产生大量的记录信息的。当记录文件大于3.2M时会自动册除记录文件的。"↙"表示回车键、"︼"表示空格键、"<-|"表示退格键。
5、打开网址的功能除了可以在服务端打开网址外还类似于WINDOWS的开始-运行功能，如你输入regedit会打开注册表，若你输入有效的路径，它会在服务端打开一个文件窗口。如图所示： 6、要执行多条DOS批处理命令时，可以先用文本文件写好，再复制过来。
7、要屏幕控制时选中“屏幕控制”，它可以模似鼠标的单击、双击、右击、拖拽操作。同时可以配合“键盘控制”来使用，如下图：
8、键盘控制除了要输入功能键外，字母和数字或者“:”等之类的键可以直接输入。空格键可以当功能键也可以当普通键用(也就可以直接输入)。如下图1所示: “按下”和“弹起”是用来模似组合键的操作，有以下几种操作： 1)、只组合在列表框内的功能键，如“Win”+“Shift”时必须将“按下”和“弹起”选中。 2)、如要组合“Win”+“A”时，“A”是字母键，只选中“按下”,然后在列表选中“Win”，再按“功能键”按钮发送，再在普通键输入框中输出入“a”键，按“普通键”发送。记得操作完后要将“Win”弹起啊，要不对方可不能打字了，你想一想要是不将“Win”弹起，对方按什么键都是与“Win”键组合，弹起和按下的操作相反。“Win”键是指“Ctrl”和“Alt”之间的有个小旗子图标的键。 3)、要按一个功能键时在列表框中只选一个功能键就可以了，同时将“按下”和“弹起”选中。如下图2所示
图1 | 图2
9、只要你有一台长时间在线、或者是一台IP不变(静态IP)的机器，你就可以实现象利用FTP空间一样来实现服务端连接了（也就是说IP通知和连接区域网内的计算机）。把第一种配置（IP通知服务器ipserver.exe）好后装在那台静态IP的机器上。然后配置第二种，如图： 图3 静态IP地址就是填上刚才所说的静态IP了。当然要是没有静态IP而又只是临时转输的也可以将ipserver.exe装在一台在线的机器上。 将配置好的reserver.exe(第二种配置）装在你要连接的机器上，然后连接IP通知的服务端(ipserver.exe),单击文件->获取在线IP。（注意：文件->获取在线IP当IP通列表上有在线时只是查看在线IP，要更新在线IP要用IP工具栏上“在线”按钮。和1.7版功能互换。)如图: 图4 这里有服务端连接与监听连接两种选择，服务端连接主要是用在连接区域网内的机器（前提是客启端client.exe不在网内,同时防火墙的禁止别人ping我要允许，等大概10秒就会主动连接到client.exe了）。监听连接是用于连接网外的。连接端口为所设端口减去3，如为5328就变为5325，（注意：网内连接是用于服务端和客户端都在区域网内用的，目前除了上传、下载没有实现外，其它都可以了，当然抓图是不可以的，因为它也是下载的，希望在使用中要注意，关于上传、下载以后在加上去吧,因为现在时间比较紧，呵呵:-）。 当reserver.exe超过20分钟连接不上ipserver.exe是会自动变为监听状态的。然后每隔1小时连接一次ipserver.exe。而ipserver.exe超过3分钟发现某IP没有登陆时就认为下线，超过6分钟会自动删除此IP。所以有时会有已下线的IP认为是在线的现象。 可能这样的操作有点复杂，而我写的帮助文档又比较差。同时这个功能也存在好多的错误, 有些是我目前来说没办法解决的（呵呵）。 对于大多网友还对这个功能不清楚，我就用一个例子说明一下。(请不要执行非法操作哦！！呵呵，还是做个良好市民啊） 现有一台网吧网内的机器为“192.0.0.22”的IP，和一台对外IP为“192.0.0.1”（网吧的服务器，外部IP为“218.XX.111.XXX”,主机是有两个IP的）机器,在家里的电脑IP为 “218.222.XX.XXX”。打开服务端配置向导。配置完第一种后(按默认，当然你不按也可以，呵呵），想办法将配置完第一种的服务端（ipserver.exe）装在“192.0.0.1”上，然后配置第二种，当出现图3的对话框时，这里写上192.0.0.1,最后配置完成，生成reserver.exe。把它装在“192.0.0.22”上。 现在我们可以在家里的电脑上打开client.exe，连接218.XX.111.XXX(也就192.0.0.1),连接成功后，单击文件->获取在线IP（请注意它与工具栏上“在线”按钮的区别，在上面有说明）。此时就会下载在线记录文件。出现如图4的画面，只是显示在线IP为192.0.0.22。以下的操作就和上面说的那样操作了。 当然公司内的区域网也是同样的操作，要是你有一台静态IP就更好了。其实ipserver.exe可以说是一个跳板。只是还具备了1.5版的功能罢了。 10、IP转换(在线->IP转换)，当你连接到IPSERVER.EXE的服务器上时（也就是静态IP的服务器），就可以使用这个功能了（注意：客户端在网内时而反弹服务端为网外时不可以使用这一功能），这样以后所有的反弹服务端都会连接你现在的客户端。不用每次连接完成后都去连接中间服务器。你可以通过"删除IP转换"来取消这个功能，当然使用它之前也要连接到中间服务器的。（注意：当有一个反弹服务端连接不到客户端时就会通知中间服务器的，这时中间服务器就会自动删除IP转换的,同时记得将防火墙禁止别人ping我这项功能不要选取上啊，要不就连接不了客户端了)如图所示: 11、sown.ini配置文件的说明，（请注意没有特殊需要还是不要改变它的配置），这是一个记录历史使用习惯的文件。它可以记录窗口的大小，文件夹、注册表列表的大小。密码是否用*号显示，历史连接。当你配置错误时可以删除它，客户端会生成一个默认的配置的。
三、致谢 由于本人的水平有限，肯定存在无数的BUG，若在使用过程发现任何问题时请与我联系。谢谢！
四、常见问题: 1、服务端Log.exe在目标电脑上运行后可不可以自动在后台卸载杀毒软件。 答:在这里你可以在配置服务端时的一个“请输入关闭程序窗口名称”功能。比如：XX杀毒软件，假设它的窗口名称为“XXXXXX”，你就可以输入“XXXXXX”进去，以后服务端就会自动卸载它了。至于如何获得窗口名称，你可以用本软件提供的命令控制里的窗口管理取得，当然这种方式并不是对所有软件都可以关闭的，因为有些是有自动保护的。 2、现在每次只能连接一个目标电脑，能不能同时连接多个目标电脑并进行键盘记录等后台功能。 答:至于连接多个目标，这个比较难实现，因为要有比较多的容错处理（而且好像会有操作上的逻辑错误，要是要连接多个目标的话,还是开多个窗口算了，呵呵）。键盘记录等后台功能？？？？？不是已经有了吗？ 3、模糊记录和键盘记录有什么不同。 答:模糊记录主要是记录鼠标移动过的具有比较敏感的信息，也为了防止复制粘贴等键盘记录无法记录的信息。 4、键盘控制是用来做什么的。 它主要用来模似远程主机的键盘输入，如在远程主机上安装软件输入序列号等等操作。具体用法请看帮助。 5、服务端连接、监听连接、网内连接这三个有什么不同。 服务端连接主要是当客户端不在区域网内时而服务端在区域网内时由服务端主动连接客户端的。监听连接刚好是与服务端连接调换过来,当然当客户端与服务端都不在网内时也可以用监听连接。网内连接可以用于以上几种情况，同时客户端与服务端都在网内都可以连接。它是通过转发数据的，速度比较慢一点。要是客户端与服务端不是同时在网内是还是不要用网内连接。（网内与网内连接时，暂时不能上传) 6、关于个人版的问题。 因为最近有网友问我出个人版的问题。在这里我很感谢他们对我的支持。如果你在使用后觉得需要制作个人版本，可以 email给我 cb1235@163.com。或QQ：125738248。个人版保证不被杀毒软件查杀。同时可以自定义万能密码，或者可以取消万能密码。 7、用at \\218.xx.11.11 2:10:10 log.exe 启动时为什么不能用键盘记录这个功能? 改为at \\218.xx.11.11 2:10:10 /interactive log.exe 看下可以不? 8、请问客户端的文件大小是多少? 现在2.0版的客户端文件大小为1500160字节。要是比它大就可能给捆绑了其它软件。 9、为什么有时成功连接，但却什么都没有? 这个问题比较复杂，很难说的清楚，有可能是对方有防火墙，也可能是版本的不同所造成的，也可能是别的原因。这时你可以换另一个服务端试一下。 10、有没有一些常用技巧? 技巧主要是靠在使用中去掌握，不过在这里还是要说一下一个很少使用的功能（呵呵），就是地址栏的输入路径时按回车就可以进入你输入的路径,这样当你网络很慢时，要进入一个很多的文件夹时就可以快速进入，如进入C:\WINNT\SYSTEM32\IME时输入它，这样就可以不进入C:\WINNT\SYSTEM32里面，要知道它里面可以一千多个文件的。同时网内连接相对是比较安全的，因为它相当于代理一样，不是用自已的IP直接连接的。要是各位网友在使用中发现有更多的技巧可以说给我听。谢谢
五、作者的话。 1、由于今后的一段时间的工作比较多，可能会暂时停止对本软件的开发。不过我会尽量抽时间写下去。本来想实现网内与网内连接时上传的功能。（另外还有文件夹传送，查找文件，DOS回显等等)可能也没有时间写了。 2、作者简历：本人原名叫邓世安，现在从事的工作是建筑,学的专业是工业与民用建筑。（对于部分网友都会问我这个问题，现在在这里介绍一下，呵呵） 在这里要再次感谢一直以来为我提出意见和帮助及支持我的朋友，同时也感谢小凤居、黑白网络一直以来给我提供发表软件的空间，谢谢