一、声明 本软件为免费软件，作者不对本软件做任何担保，请不要用本软件恶意入侵他人电脑，否则后果自负。
二、使用说明 1、本软件是个基于TCP/IP协议的网络工具。在98\2000\XP操作系统测试通过，注意在XP上时，要关闭XP操作系统自带的防火墙。另外要注意的是不同版本相连接时,如果是按默认设置的,就要注意密码是不同的,如1.2版本的密码是FxVer1.2而1.3版本的密码是FxVer1.3。 2、要生成服务端，请在文件菜单上单击服务端配置或者工具栏的配置按钮。第一种的配置生成的文件名为iplog.exe，第二种的配置生成的文件名为relog.exe，如图所示： 注意：生成的服务端iplog.exe、relog.exe是装在要控制的机器上的，若要在本机上测试，就把它装在本机上，试完后，请用工具栏上的“卸载”按钮删除服务端。
3、请在连接栏填好IP地址、端口、密码后，按连接按钮建立连接。建立连接后，要下载文件、执行文件、打开文件、查看文件属性，请在文件列表选中文件双击鼠标左键。如图所示： 注意，“远程隐藏执行”只对DOS程序和BAT批处理有效。要进入文件夹可以在选中的文件夹双击鼠标左键，或者在地址栏上输入存在的路径后按回车键。要进入上一级目录可以双击名为“..”的文件夹，或者在地址栏上的“向上”按钮。
4、要上传文件、复制、剪切、删除、粘贴，请在文件列表单击鼠标右键 注意：复制、剪切、删除、粘贴只在服务端有效。如图所示：
5、注册表要册除主键请在主键栏单击右键，如图所示：
要新建请在键值数据栏空白处单击右键，如图所示：
要修改或删除键值请在键值名处单击右键或双击左键，如图所示： 注意：二进制数据不提供读写操作 下面提拱一些常用的修改键值。 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 新建DWORD值:"NoDrives"="FFFFFFFF"作用:隐藏所有驱动器 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.reg] 键值1:"默认"=txtfile"作用:禁止使用reg文件
4、键盘记录时，本地执行服务端不需要重启系统，远程执行是要重启系统。本软件采用是HOOK。模糊记录是为了防止复制等方法记录不到的效果。它会产生大量的记录信息的。当记录文件大于3.2M时会自动册除记录文件的。"↙"表示回车键、"︼"表示空格键、"<-|"表示退格键。
5、打开网址的功能除了可以在服务端打开网址外还类似于WINDOWS的开始-运行功能，如你输入regedit会打开注册表，若你输入有效的路径，它会在服务端打开一个文件窗口。如图所示： 6、要执行多条DOS批处理命令时，可以先用文本文件写好，再复制过来。
7、要屏幕控制时选中“屏幕控制”，它可以模似鼠标的单击、双击、右击、拖拽操作。同时可以配合“键盘控制”来使用，如下图：
8、键盘控制除了要输入功能键外，字母和数字或者“:”等之类的键可以直接输入。空格键可以当功能键也可以当普通键用(也就可以直接输入)。如下图1所示: “按下”和“弹起”是用来模似组合键的操作，有以下几种操作： 1)、只组合在列表框内的功能键，如“Win”+“Shift”时必须将“按下”和“弹起”选中。 2)、如要组合“Win”+“A”时，“A”是字母键，只选中“按下”,然后在列表选中“Win”，再按“功能键”按钮发送，再在普通键输入框中输出入“a”键，按“普通键”发送。记得操作完后要将“Win”弹起啊，要不对方可不能打字了，你想一想要是不将“Win”弹起，对方按什么键都是与“Win”键组合，弹起和按下的操作想反。“Win”键是指“Ctrl”和“Alt”之间的有个小旗子图标的键。 3)、要按一个功能键时在列表框中只选一个功能键就可以了，同时将“按下”和“弹起”选中。如下图2所示
图1 | 图2
9、只要你有一台长时间在线、或者是一台IP不变(静态IP)的机器，你就可以实现象利用FTP空间一样来实现服务端连接了（也就是说IP通知和连接区域网内的计算机）。把第一种配置（IP通知服务器iplog.exe）好后装在那台静态IP的机器上。然后配置第二种，如图： 静态IP地址就是填上刚才所说的静态IP了。当然要是没有静态IP而又只是临时转输的也可以将iplog.exe装在一台在线的机器上。 将配置好的relog.exe(第二种配置）装在你要连接的机器上，然后连接IP通知的服务端(iplog.exe),单击文件->获取在线IP。如图: 这里有服务端连接与监听连接两种选择，服务端连接主要是用在连接区域网内的机器（前提是客启端client.exe不在网内,同时防火墙的禁止别人ping我要允许，等大概10秒就会主动连接到client.exe了）。监听连接是用于连接网外的。连接端口为所设端口减去3，（注意：网内连接网内是不可以的。不过可以通过iplog.exe 做中间连接实现这样的功能，以后在加上去吧）。 当relog.exe超过20分钟连接不上iplog.exe是会自动变为监听状态的。然后每隔1小时连接一次iplog.exe。而iplog.exe超过3分钟发现某IP没有登陆时就认为下线，超过6分钟会自动删除此IP。所以有时会有已下线的IP认为是在线的现象。 可能这样的操作有点复杂，而我写的帮助文档又比较差。同时这个功能也存在好多的错误, 有些是我目前来说没办法解决的（呵呵）。
三、致谢 由于本人的水平有限，肯定存在无数的BUG，若在使用过程发现任何问题时请与我联系。谢谢！ Download by 小凤居 ChineseHack.org